**Załącznik nr 2 – Parametry techniczne**

Ciągnik z kompatybilną kabiną / maszyna fabrycznie nowa, nie powystawowa / z kompatybilnym osprzętem wymiennym

Producent: TYM, Model T255

* rok produkcji nie starszy niż: 2021
* moc: min. 25 kM
* liczba cylindrów: min. 3
* silnik ekologiczny: pojemność min. 1250 ccm, norma min. Stage V
* maksymalny moment obrotowy min. 75 Nm
* prędkość maksymalna nie mniejsza niż 15 km/h
* liczba biegów min. 6/2
* prędkość tylnego WOM: 550 obr./min +/- 10%
* złącze WOM elektrohydraulicznie
* załączanie przedniego napędu mechanicznie
* załączanie blokady tylnego mostu mechanicznie
* liczba gniazd hydrauliki zewnętrznej-min. 2, sterowane mechanicznie
* wydajność pompy hydraulicznej min. 15 l/min.(hydraulika zewnętrzna) + min. 10 l/min. (wspomaganie)
* wspomaganie kierownicy
* udźwig podnośnika: min. 600 kg
* hamulce: tarczowe mokre sterowane mechanicznie
* fabrycznie montowana kabina: ogrzewanie, wentylacja, regulowany fotel, wycieraczki ze spryskiwaczem przód/tył, regulowane lusterka, uchylna tylna szyba
* lampa ostrzegawcza /z homologacją/
* przedni TUZ (udźwig min. 300 kg)
* pełne oświetlenie robocze (w szczególności do pracy nocnej)
* napęd na 4 koła
* opony całoroczne, komunalne do pracy na różnych nawierzchniach
* masa max. 1500 kg
* średnica zawracania max. 6,00 m
* zaczep transportowy /kulowy do przyczepy/

POLSKA HOMOLOGACJA – traktor dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, gotowy do jazdy. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wszystkich dokumentów niezbędnych do zarejestrowania i ubezpieczenia traktora oraz kluczyki – min. 2 szt. / komplety, instrukcję obsługi, książkę/katalog części zamiennych, instrukcję obsługi w języku polskim, książkę serwisową – o ile dotyczy itp. Dopuszcza się instrukcje, książki, katalog w wersji elektronicznej.

Okres gwarancji: min. 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia usterki, awarii do 24 godzin (zapoznanie się z usterką)

Czas naprawy do 7 (siedmiu) dni roboczych

Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych min. 10 lat

Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny

Możliwość dokupienia innego osprzętu np. widły do palet

Miejsce wykonywania serwisu: siedziba zamawiającego (nie dotyczy napraw uszkodzeń losowych wymagających warsztatu),

**OSPRZĘT**

1. Pług do odśnieżania / urządzenie fabrycznie nowe, niepowystawowe /

* kompatybilny z traktorem, możliwość montażu/ demontażu przez jednego pracownika
* szerokość robocza 1,5m
* 4 pozycje robocze
* pilot sterowniczy
* zbrojona listwa gumowa
* oświetlenie LED

okres gwarancji: min. 12 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

1. Posypywarka / maszyna fabrycznie nowa, nie powystawowa /

* kompatybilna z traktorem, możliwość montażu/ demontażu przez jednego pracownika
* pojemność min. 200l
* posypywarka komunalna do piasku i soli
* masa 50 kg +/- 10%
* wałek WOM

okres gwarancji: min. 12 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

1. Kosiarka międzyosiowa / maszyna fabrycznie nowa, nie powystawowa /

* kompatybilna z traktorem, możliwość montażu/ demontażu przez jednego pracownika
* szerokość robocza max. 155 cm
* wysokość cięcia 25~100 mm
* ilość noży min. 3 szt.
* Waga max. 127 kg

okres gwarancji: min. 12 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

1. Kosz samozbierający z dmuchawą i wężem połączeniowym / maszyna fabrycznie nowa, nie powystawowa /

* kompatybilny z traktorem, możliwość montażu/ demontażu przez jednego pracownika
* pojemność min. 600 l
* układ wysypujący hydrauliczny
* wysokość wyładunkowa do 150 cm
* waga max. 150 kg
* wskaźnik zapełnienia kosza w standardzie

okres gwarancji: min. 12 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, ul. Pankiewicza 16 (Sporna), Łódź

Usługa szkolenia pracowników obsługi przy przekazaniu sprzętu, nie później niż przed odbiorem przedmiotu zamówienia.

Przygotowanie do natychmiastowej eksploatacji (wraz z płynami eksploatacyjnymi),

Komplet dokumentów umożliwiających rejestrację,

Warunki płatności: przelew do 30 dni